
            마우스 사용 설명서 

            정보통신기기 인증 

            * 기종별 : B급 기기 (가정용 정보 통신기기) 
            * 사용자 안내문 
            이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을한 기기로서 주거지역에서는 물론 
            모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 

            1994-2001 판권소유 
            FCC CLASS B 승인 

            주의: 이 장치는 FCC의 15조항에 의해 CLASS B 급으로 시험 승인되었습니다. 
            이 조건은 이 기기가 가정용으로 사용하는데 적합토록 유해파로부터 
            안전하게 만들어졌습니다. 이 기기는 사용중 전자파를 발생시킬수 있으며, 
            혹은 설치방법에 의해 설치나 사용중 전자파방해를 일으킬수 있습니다. 
            어쨌든 이 기기가 각각의 설치에 대해 간섭이 없다는 보장은 없습니다. 
            만약 이 기기가 켜고나 끌때 라디오나 TV의 수신에 영향을 미친다면 
            사용자는 다음의 하나나 혹은 여러가지 방법으로 문제를 해결하시기 바랍니다. 

            * 수신 안테나를 재설치 혹은 위치 변경 
            * 이 기기와 수신부의 간격을 넓힘. 
            * 수신부가 연결되어 있는 서킷과 다른 곳에 연결 
            * 공급자나 TV기술자의 도움요청 

            이기기는 FCC 15조항에의해 승인되었습니다. 
            다음의 조건하에 사용토록 하십시요. 

            (1) 이기기는 유해전자파가 일어날수 있음. 
            (2) 이기기가 발생하는 전자파로 원치않은 작동이 일어날수 있다는 것을 포함한 
            전자파가 발생됨을 인지해야함. 


            1. 마우스 설치 

            1-1. 시리얼 마우스 설치 
            사용자는 먼저 마우스를 설치하기 위한 시리얼 포트(COM1/COM2)를 내장한 PC를 
            준비한다. 

            1-2. 마우스 포트(PS/2)커넥터의 마우스 설치 
            사용자가 둥근 마우스 커넥트를 갖고 있다면, 사용자는 커넥터에 연결/ 해제 
            전에 반드시 컴퓨터의 전원을 꺼야한다. 

            1-3. 콤보(COMBO) 마우스 설치 
            콤보 마우스는 PS/2(6 DIN)케이블 커넥터와 PS/2 -> 시리얼(COM9)포트 아답터가 
            함께 제공된다. 
            컴퓨터에 마우스를 연결하기 전에, 어떤 종류의 포트를 사용할 것인지를 확인한다. 
            만약 사용자가 PS/2포트를 사용하려면, 원래 마우스에 장착된 PS/2커넥터를 
            이용한다. 만약 사용자가 시리얼 포트를 사용하려면, 먼저 마우스케이블에 시리얼 
            포트를 끼워서 사용한다. 

            1. 컴퓨터의 전원을 끈다. 
            2. 사용자의 컴퓨터에 사용가능한 6핀의 둥근 포트를 확인한다. 
            3. 마우스의 연결잭을 둥그런 마우스 포트에 연결한다. 
            4. 컴퓨터를 켠다. 

            1-4. 무선마우스의 ID셋팅과 설정 
            사용자의 컴퓨터에 수신부를 연결하면 LED에 불이 켜진다. 
            수신부 밑면에 있는 ID셋팅 버튼을 누른후, LED의 불빛이 깜빡 거린다. 
            이것은 다음의 ID셋팅을 위한 준비이다. 

            다음 넷중의 하나의 마우스ID 셋팅: 
            ID 하나: 마우스 밑면의 ID defining버튼을 누른다. 
            ID 둘 : COMMAND KEY와 ID defining 버튼을 동시에 누른다. 
            ID 셋 : Pup-up키와 ID defining 버튼을 동시에 누른다. 
            ID 넷 : 휠버튼과 ID defining 버튼을 동시에 누른다. 

            사용자는 ID를 선정한후 마우스로 부터 신호를 보내면, 마우스의 수신부는 
            신호를 수신후 자동으로 인식하고, 마우스를 사용할수 있도록 연결되었음을 
            응답한다. 
            사용자가 ID셋팅을 성공적으로 마치면, 수신부의 LED가 마우스의 불빛이 비치는 
            것으로 작동이 확인된 마우스가 어떤곳으로 움직이던지 응답을 한다. 
            만약 사용자가 ID를 다시 설정하기를 원하면, 사용자는 먼저 수신부의 밑면의 
            ID셋팅버튼을 누른다. 
            그리고 다시 마우스 ID 셋팅을 한다. 

            * 주의: 만약 사용자가 배터리를 교환시, 위와 같이 ID셋팅을 해줘야 한다. 


            2. 마우스 드라이버 설치 

            이 마우스 프로그램은 윈도우즈 95, 윈도우즈 98, 윈도우즈 ME, 윈도우즈 NT 4.0 
            그리고 윈도우즈 2000을 지원한다. 


            윈도우즈 NT4.0 하에서 어떤 프로그램을 설치하기 전에, 사용자는 반드시 시스템과 
            함께 제공되는 응급복구 유틸리티(RDISK.EXE)를 이용하여 비상응급복구 프로그램을 
            준비 해야한다. 

            USB마우스는 단지 윈도우즈 98, 윈도우즈 ME 그리고 윈도우즈 2000에서만 사용이 
            가능함을 알아야 한다. 

            SETUP.EXE를 작동시켜 마우스 프로그램을 설치한다. 


            3. 프로그램 제거 

            마우스 프로그램은 윈도우즈의 제어판의 프로그램 추가/제거 아이콘이나, 윈도우즈 
            바탕화면의 시작버튼의 프로그램에 만들어진 SETUP.EXE 폴더안의 제거(UNINSTALL)를 
            누른다. 
            설치되었는 마우스 프로그램을 선택하여, 제거(REMOVE) 버튼을 누른다. 


            4. Switching 마우스 모드 

            4-1. Switching 마우스 기기 모드( Swith모드를 사용시) 
            본 시리얼 마우스는 마이크로 소프트의 시리얼 마우스 모드나 마우스 시스템즈 
            마우스의 모드를 사용할수 있다. 
            기본 마우스에서 사용자는 양쪽의 스위치를 확인 할수 있다. 
            이 스위치는 두개의 사용가능한 'MS'와 'PC'의 선택을 할수 있는데, 'MS'는 마이 
            크로 소프트사의 투버튼 마우스가 동작되며, 'PC'는 마우스 시스템즈사의 쓰리 
            버튼 마우스를 동작 시킨다. 

            4-2. Switching 마우스 기기 모드(Switching 모드를 사용하지 않을 경우) 
            위에서 언급한 바와 같이 시리얼 마우스는 마이크로 소프트의 시리얼 마우스나 
            마우스 시스템즈 의 마우스와 호환된다. 
            위의 두가지 모드에서 마우스는 시스템의 전원을 키면 초기화에서 작동이 된다. 
            만약 시스템 초기 모드에서 세개의 버튼중 하나를 누르면 마우스는 마우스 
            시스템즈 마우스 모드로 작동이 되며, 아무런 버튼을 누르지 않으면 마이크로 
            소프트사 마우스 모드로 작동된다. 

            4-3. 마이크로 소프트 모드 
            마우스가 마이크로 소프트 모드로 작동시, 단지 좌우 버튼만 작동 하며, 중간 
            버튼은 무시된다. 이 모드시 사용자의 마우스는 반드시 마이크로 소프트 시리얼 
            마우스와 같이 작동된다. 

            4-4. 마우스 시스템즈 모드 
            만약 사용자가 AUTOCAD 사용자나 혹은 마우스시스템즈 마우스와 같은 기능이 
            가능한 프로그램을 사용하고자 할 경우 사용자는 이 작동을 선택한다. 
            마우스 시스템즈 마우스 모드는 이 세 버튼을 모드 사용할수 있다. 

            주 의: 윈도우즈 95나 윈도우즈 NT는 'MS'의 시리얼 모드를 지원하기 때문에, 
            사용자는 초기 설치시 'MS'마우스 모드를 선택하여 설치를 마친후, 
            시스템 재부팅시 'PC'마우스 모드를 사용한다. 


            5. 문제 해결 

            증상 1 : 마우스가 움직이지 않는다. 
            처치 : 사용자의 마우스를 지원하는 사용중인 프로그램을 확인 한다. 
            컴퓨터의 뒷면의 시리얼 포트에 마우스가 잘 연결되어 있는지 확인한다. 
            마우스 프로그램이 시스템에 설치되어 있는 지 확인 한다. 

            증상 2 : 화면에 마우스의 커서가 한 점으로 남아있거나 틀리게 움직인다. 
            처치 : 마우스의 케이블이 파손되거나 심하게 꼬여있는지 확인한다. 
            케이블이 마우스에 잘 연결 되어 있는지 시험한다. 

            증상 3 : 마우스 커서가 코너에서 멈추고 더이상 움직이지 않는다. 
            처치 : 마우스 드라이버를 작동시켜 현재 어떤 모드에서 작동중인지 확인한다. 

            증상 4 : 마우스를 움직일때 커서가 같이 반응하지 않거나 짧게 멈춘다. 
            처치 : 마우스 볼과 롤러를 깨끗이 청소한다. 

            증상 5 : 윈도우즈 95에서 마우스 타입을 선정후 'OK"를 클릭후에 마우스가 
            작동하지 않는다. 
            처치 : 키보드를 사용하여 현재의 윈도우 창을 닫고 컴퓨터를 재부팅 할수있는 
            어떤 지시가 나올때까지 기다린다. 그후 다시 윈도우즈 95를 재부팅하면 
            정상적으로 작동될것이다. 

            증상 6 : 마우스 드라이버 설치시 화면에 에러코드-115 가 나타난다 
            처치 : 위의 에러는 바이러스 채크프로그램이 시스템에 새로 명명되는 파일을 
            보호하기 위해 종종 발생한다. 모든 바이러스 채크프로그램을 종료시킨 
            후 시스템을 작동시켜 설치를 다시 한다. 

            증상 7 : PS/2 포인팅 디바이스와 함께 사용시 문제점 발생 
            처치 : 만약 사용자의 마우스가 마우스포트에 연결되어 있고 시스템에 의해 
            문제가 발생하지 않을 경우 다음과 같은 단계로 조치하도록 한다. 

            1) 사용자의 마우스포트는 컴퓨터의 SETUP메뉴에서 사용가능 토록 
            되었을 것이다. 
            시스템의 사용 설명서의 SETUP메뉴를 확인 한다. 

            2) 만약 마우스가 정상적으로 장착되어 있고, 사용자가 시리얼과 
            마우스 포트 아답터를 함께 갖고 있는 마우스를 갖고 있을 경우 
            시리얼 포트로 마우스를 연결하여, 재부팅후 확인한다. 

            3) 만약 사용자의 패키지에 아답터가 내장되어 있지 않을 경우, 
            사용자의 마우스는 단지 한종류의 포트(시리얼 혹은 PS/2)로만 
            작동되도록 설계되어 있는 것이다. 
            사용자의 마우스팩을 확인하여 어떤 마우스를 지원하는 지 확인한다. 
            만약 문제가 지속되면, 사용자의 컴퓨터 제조사에 사용 가능한 
            컴퓨터의 바이오스롬을 확인한다. 
            IBM 싱크패드와 같은 일련의 노트북은 마우스 포트에 연결된 외장 
            마우스포트와 내장형 포인팅 스틱을 갖고 있다. 
            만약 상용자의 마우스가 이런 타입의 시스템의 마우스포트에 
            작동하기 힘들경우 대신 시리얼 포트를 사용토록 한다. 


            증상 8 : 다른 시리얼기기와 충돌한다. 
            처치 : 로지텍마우스와 같은 일련의 마우스 제조사들이 마우스의 기능과 함께 
            제공되는 프로그램은 이 마우스와 충돌을 일으킬수 있다. 
            이마우스 프로그램을 설치하기 전에 반드시 전에 설치된 프로그램을 
            제거해야 한다. 

            증상 9 : 휠의 작동 불량 
            처치 : 만약 사용자의 마우스가 휠이 장착되어 있고 휠이 스크롤 되지 않을 경우 
            다음과 같이 확인한다. 

            1) "Brower Mouse"나 "Mouse Control Panel"의프로그램이 정확이 설치 
            되어 있는지 확인 한다. 
            만약 시스템 하단에 "Brower Mouse"나 "Mouse Control Panel"의 
            아이콘을 발견할수 없을 경우, 사용자는 마우스 설 
            치 프로그램을 재설치 해야 한다. 

            2) 일련의 프로그램은 이 마우스의 스크롤 기능과 충돌할수도 있다. 
            마우스 프로그램을 설치하기 전에 이 프로그램을 제거해야 한다.


            